4. Метод эквивалентного генератора.

- Удаляем резистор первой ветви, а всю оставшуюся схему относительно разомкнутых зажимов принимаем за эквивалентный генератор;
- Определяем входное сопротивление оставшейся схемы относительно разомкнутых зажимов, которое принимаем за сопротивление эквивалентного генератора;
- Находим напряжение на разомкнутых зажимах оставшейся схемы, которое равно ЭДС эквивалентного генератора;
- Рисуем схему эквивалентного генератора и подключаем к ней удаленный резистор;
- По закону Ома находим ток первой ветви.

5. Потенциальная диаграмма.

- На схеме выбираем контур, после каждого элемента контура обозначаем точки (если они не обозначены);
- Заземляем любую точку контура, потенциал которой принимаем равным нулю, определяем потенциалы остальных точек контура относительно заземленной по мере его обхода;
- Для построения диаграммы на плоскости рисуем оси координат, где по оси ординат откладываем значения потенциалов точек, а по оси абсцисс – сопротивление контура по мере его обхода, затем соединяем обозначенные точки потенциалов прямыми линиями.