Входное сопротивление Rвх = 18,014 Ом

Находим напряжение Uxx на разомкнутых зажимах оставшейся схемы, которое равно ЭДС эквивалентного генератора:

Записываем систему их уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа относительно контурных токов:

I22*(R5+R2+R4) -I66*R4=E2-E5

I66*(R3+R4+R6)-I22*R4 =E3

I22*(26+20+8) -I66*8=150-180

I66*(12+8+18)-I22*8 =100

54*I22 – 8*I66 = -30

-8* I22 +38* I66 =100

Решаем систему уравнений методом Крамера:

Главный определитель: ∆= | 54 | -8 | = 1988
| -8 | 38 |
1 определитель: ∆22 = | -30 | -8 | = -340
| 10 0 | 38 |
2 определитель: ∆66 = | 54 | -30 | = 5160
| -8 | 10 0 |

I22= ∆22/∆ = (-340) /1988 = -0,171 А (Меняем направление тока на противоположное)

I66= ∆66/∆ = 5160 /1988 = 2,5956 А

I22= I2

I66= I6