Проверка баланса мощностей

для метода узловых потенциалов

P(нагрузки)=∑I(i)^2*R(i)

P(эдс) =∑E(i)*I(i)

P(нагрузки)=8,5962 *10+4,4972 *20+2,3622 *12+1,7792 *8+4,0652 *26+6,3392 *18=2388,562 Вт

P(эдс) = 140*8,596+150* 4,497 - 100*2,362+180* 4,065 = 2373,49 Вт

P(нагрузки) = P(эдс) – проверка прошла удачно.

4) Решение методом эквивалентного генератора.

Удаляем резистор первой ветви, а всю оставшуюся схему относительно разомкнутых зажимов принимаем за эквивалентный генератор:

Еэкв = Uxx

где Uxx – напряжение холостого хода

Еэкв - ЭДС эквивалентного генератора