# Методическое пособие по дисциплине "Основы теории цепей"

Основы теории цепей

## Проверка баланса мощностей

I2= I1 – I5= 8,609 – 4,086 = 4,523 А

I4= I5 – I3= 4,086 - 2,307 = 1,779 А

I6= I1 – I3= 8,609 – 2,307 = 6,302 А

Получаем следующую схему:

В узле «с» проверяем силу тока по 1-му закону Кирхгофа:

I6= I4+ I2

6,302 = 1,779 +4,523

Проверка баланса мощностей

для метода контурных токов

P(нагрузки)=∑I(i)^2*R(i)

P(эдс) =∑E(i)*I(i)

P(нагрузки)=8,6092 *10+4,5232 *20+2,3072 *12+1,7792 *8+4,0862 *26+6,3022 *18=2388,439 Вт

P(эдс) = 140*8,607+150* 4,523 - 100*2,307+180* 4,086 = 2388,49 Вт

P(нагрузки) = P(эдс) – проверка прошла удачно.