Таблица значений токов ветвей по методам МКТ, МУП и МЭГ:

№ | МКТ | МУП | МЭГ
I 1 | 8,609 A | 8,569 A | 8,562 А
I 2 | 4,523 A | 4,497 A | ---
I 3 | 2,307 A | 2,362 A | ---
I 4 | 1,779 A | 1,779 A | ---
I 5 | 4,086 А | 4,065 A | ---
I 6 | 6,302 A | 6,339 A | ---

Вывод: Проведенный расчёт методами контурных токов, узловых потенциалов и эквивалентного генератора электрической цепи постоянного тока значения совпадают в пределах относительной ошибки (<1%).